		보 도 자 료
		배포일시	2014. 2. 7(금) 총 2매(본문2)
담당 부서	건축정책과	담 당 자	∙과장 김상문, 사무관 홍성준, 주무관 박창준 ∙☎ (044)201-3755, 3758, 3760
보 도 일 시		2014년 2월 10일(월) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신․방송․인터넷은 2. 9(일) 11:00 이후 보도 가능

고층건축물, 품질·안전이 더욱 강화된다

공사감리시 건축구조기술사의 확인 의무화

□ 앞으로 층수가 30층 이상이거나 높이 120미터 이상인 고층건축물을 감리할 때에는 건축구조 분야의 전문가인 건축구조기술사가 감리 과정에 참여하여 중간감리보고서 및 감리완료보고서에 협력한 내용을 기록하고 감리자와 함께 서명날인을 하게 된다.

□ 국토교통부(장관 : 서승환)는 감리시 건축구조기술사가 협력하여야 하는 사항을 규정한 「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」(이하 구조규칙) 개정안을 2월 7일부터 시행한다고 밝혔다.

ㅇ 그간 6층 이상 건축물 등을 설계하는 경우에는 설계자가 건축구조기술사의 협력을 받도록 하고 있었으나, 감리 과정에 대해서는 건축구조기술사 참여에 대하여 별도로 정하고 있지 않았다.

ㅇ 그 결과 고층건축물과 같이 높은 구조안전성이 요구되는 건축물에서도 공사 중에는 구조 전문가의 검토가 이루어지지 않는 경우가 있었다.

□ 금번 구조규칙 개정안에 따라 공사감리자가 건축구조기술사의 협력을 받아야 하는 사항은 다음과 같다.

① 설계도서 중 구조도 또는 구조계산서의 변경에 관한 사항

② 구조계산서에 기재된 지반의 내력이나 지하수위(地下水位)의 변동에 관한 사항

③ 주요구조부의 상세 도면에 관한 사항

□ 국토부 관계자는 금번 개정안으로 인해 현장에서 발생하는 구조 관련 문제에 대해 보다 면밀한 검토가 가능해지고, 구조 분야에서 품질과 안전을 강화할 수 있게 되었다고 밝혔다.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 건축정책과 박창준 주무관(☎ 044-201-3760)에게 연락주시기 바랍니다.